**1-я группа подводных лодок** заняла позиции в районе Нарвик — Харстад — Вест-фьорд — Вогс-фьорд), и состоит из следующих лодок:

**U-25**(капитан 3 ранга Шютце) большая океанская подводная лодка тип I

водоизмещение надводное полное – 862 т, подводное – 983 т.; длина – 72,4 м, ширина – 6,2 м; высота – 9,2 м; осадка – 4,3 м; глубина погружения – 100 м; энергетические установки – 2 дизельных двигателя и 2 электродвигателя; мощность – 3,1/1 тыс. л.с.; скорость – 18,6 узл.; запас топлива – 96 т. соляра; дальность плавания – 7,9 тыс. миль; экипаж – 43 человека. Вооружение: 1х1 — 105-мм орудие; 1х1 – 20-мм зенитный автомат; **4-6– 533-мм торпедных аппарата**; 14 торпед или 42 мины.

**U51 капитан-лейтенант Кнорр) и U 46 (капитан-лейтенант Золер)** тип VII-B

Водоизмещение надводное (т)- 626

Водоизмещение подводное (т)- 745

Длина (м) — 66,50 (общая), 48,80 (прочный корпус)

Ширина (м) — 6,20 (общая), 4,70 (прочный корпус)

Высота — 9,50 м.

Мощность (л/с) — 3200 (на поверхности), 750 (погруженное)

Скорость (узел) — 17,9 (на поверхности), 8,0 (погруженное)

Дальность (миль/узел) — 8700/10 (на поверхности), 90/4 (погруженное)

Торпеды — 14 шт.

Торпедные аппараты — **4 носовых, 1 кормовой**

Мины — 26 шт.

Палубное орудие — 88/45 мм, 160 снарядов

Экипаж — 44-48 человек

Максимальная глубина погружения — 220 м.

**U64 (капитан-лейтенант Шульц) и  U 65 (капитан-лейтенант фон Штокхаузен)** **тип IX-B**

Экипаж насчитывал 48 человек.

Габариты лодки (длина/наибольшая ширина/осадка): 76,5 х 6,8 х 4,7 м.

Максимальная скорость в надводном положении — 18,2 узла, в подводном — 7,3 узла.

Водоизмещение (в надводном/подводном положении): 1058/1178 т (или 1054/1159 т).

Надводный радиус действия — 8700 миль.

На вооружении находились 22 торпеды или 66 мин, одно палубное 105-мм орудие, одно зенитное 37-мм орудие, одно зенитное 20-мм орудие.

Глубина погружения (максимальная рабочая/предельная): 230/295 м.