|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | Hawk 75A-4 |
| Размах крыла, м | 11.39 |
| Длина, м | 8.77 |
| Высота, м | 3.72 |
| Площадь крыла, м2 | 21.92 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 2060 |
| нормальная взлетная | 2610 |
| Тип двигателя | 1 ПД Wright R-1820-G205A |
| Мощность, л.с. | 1 х 1200 |
| Максимальная скорость , км/ч | 520 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 464 |
| Практическая дальность, км | 1465 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |  |
| Практический потолок, м | 10000 |
| Экипаж | 1 |
| Вооружение: | два установленных в крыльях  7,9- мм пулемета  Browning . |