|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | Ju-88c-6 |
| Размах крыла, м | 20.00 |
| Длина, м | 14.35 |
| Высота, м | 5.05 |
| Площадь крыла, м2 | 54.00 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 9070 |
| нормальная взлетная | 12360 |
| Тип двигателя | 2 ПД Junkers Jumo-211J-1( J-2) |
| Мощность, л.с. | 2 х 1350 |
| Максимальная скорость , км/ч | 490 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 445 |
| Практическая дальность, км | 1970 |
| Боевая дальность, км | 1030 |
| Радиус действия,км | **515** |
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 540 |
| Практический потолок, м | 9900 |
| Экипаж, чел | 3 |
| Вооружение: | три 20мм пушки MGFF/М с 360 снарядами и три 7.9-мм пулемета МG-17 с 2800 патронами вперед, две пушки МG-151/20 под углом к горизонту с 400 снарядами и один 13-мм пулемет МG-131 с 750 патронами назад |