|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   Ju-88c-6 |
| Размах крыла, м |   20.00 |
| Длина, м |   14.35 |
| Высота, м |   5.05 |
| Площадь крыла, м2 |   54.00 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   9070 |
|   нормальная взлетная |   12360 |
| Тип двигателя |   2 ПД Junkers Jumo-211J-1( J-2) |
| Мощность, л.с. |   2 х 1350 |
| Максимальная скорость , км/ч |   490 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   445 |
| Практическая дальность, км |   1970 |
| Боевая дальность, км |   1030 |
| Радиус действия,км |  **515** |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |   540 |
| Практический потолок, м |   9900 |
| Экипаж, чел |   3 |
| Вооружение: |   три 20мм пушки MGFF/М с 360 снарядами и три 7.9-мм пулемета МG-17 с 2800 патронами вперед, две пушки МG-151/20 под углом к горизонту с 400 снарядами и один 13-мм пулемет МG-131 с 750 патронами назад |