Тактико-технические характеристики подводной лодки Тип «М» VI серия:  
Водоизмещение: 157 тонн (надводное), 197 тонн (подводное).  
Размеры: длина – 36,9 м, ширина – 3,13 м, осадка – 2,58 м.  
Глубина погружения – 50 м (рабочая), 60 м (предельная).  
Силовая установка – дизель-электрическая.  
Мощность силовой установки: дизель – 685 л.с., электродвигатель – 235 л.с.  
Скорость хода, проектная – 6,4 узлов (подводная), 11,1 узлов (надводная).  
Дальность плавания – 690 миль (надводное положение), до 48 миль (подводное).  
Автономность – 7 суток.  
Экипаж – 17 человек.  
Вооружение: два носовых 533-мм торпедных аппарата без запасных торпед, 45-мм пушка 21-К (боекомплект 195 снарядов).