1) Эскадра КБФ под командованием флагмана флота 2-го ранга Кузнецова:

линейные корабли:

- "Октябрьская революция" Водоизмещение 25464 т. Размерения 184.9 х 26.9 х 9.5 м. ГЭУ 4-вальная, котлотурбинная, 60600 л.с. Скорость 23/14 узлов, дальность 2500 миль. Вооружение: 4 х 3 х 305/52 мм, 10 х 120/50 мм, (6 х 1 + 3 х 2) х 76.2/55 мм, (1 х 4 + 14 х 1) х 37 мм зенитных автоматов, 10 х 12.7 мм и 8 - 9 х 7.62 мм пулеметов, 4 х 456 мм бортовых подводных торп. аппарата, 4 паравана-охранителя. Экипаж 1411 человек.

-"Марат" Водоизмещение 26170 т. размерения 184 х 26.9 х 9.3 м. ГЭУ 4-вальная, котлотурбинная, 61000 л.с. Скорость 23/14 узлов, дальность 2700 миль. Вооружение: 4 х 3 х 305/52 мм, 14 х 120/50 мм, 10 х 76.2/55 мм, 6 х 37 мм зенитных автоматов, 6 х 4 х 7.62 мм пулеметов, 4 х 456 мм бортовых подводных торп. аппарата (с 1942 г. 3 х 3 х 305/52 мм, 4 х 120/50 мм, 7 х 76.2/55 мм, 1 х 37 мм). Экипаж 1288 человек.

2) Отряд легких сил:

Крейсер «[Киров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80))» Водоизмещение стандартное 7756 т, полное 9436 т . Размерения 191 х 17.66 х 6.1 м. ГЭУ котлотурбинная, двухвальная, 119750 л.с. Скорость 35.9/17.8 узла, дальность 3750 миль. Бронирование: главный пояс 50 мм, палуба 50 мм, орудийные башни 76 мм, боевая рубка 100 - 150 мм. Вооружение: 3 х 3 х 180/57 мм, 6 х 1 х 100/56 мм (с 1941 г. 8 х 1 х 100/56 мм), 3 х 1 х 45/46 мм, 5 х 37/67.5 мм, 2 х 3 х 533 мм торп. аппарата, 60 - 96 мин, 2 бомбосбрасывателя, 1 катапульта, 2 самолета "КОР-1". Экипаж 872 - 932 человека.

Учебный корабль «Комсомолец» (ранее «Океан») водоизмещение полное 11 897 т, нормальное — 11675 т; длина 149,4 м, ширина 17,4 м, осадка 8,4 м; мощность главных механизмов 11 064 л. с.; скорость хода максимальная 18 уз, экономическая — 11 уз; дальность плавания 7000 миль. Вооружение: 4 75-мм и 2 47-мм орудия, 4 7,62-мм пулемета. Экипаж 180 человек.

- два лидера эсминцев «[Минск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2))» и «[Ленинград](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2))». Водоизмещение стандартное 1952 т, полное 2597 т. Размерения 127.5 х 11.7 х 4.14 м. ГЭУ котлотурбинная трехвальная, 66900 л.с. Скорость 40.5 - 41.6/20 узлов, дальность 2100 миль. Вооружение: 5 х 1 х 130/50 мм в установках Б-13, 2 х 1 х 76/55 мм в установках 34-К, 2 х 1 х 45/46 мм в установках 21-К, 3 х 1 х 37/67.5 мм в установках 70-К, 30 глубинных бомб "Б-1", 40 - 50 глубинных бомб "М-1", бомбометы "БМБ-1", 2 х 4 х 533 мм торп. аппарата "Н-7", (торпеды 53-38, 53-38У, 53-39), 104 - 114 мин образца 1908/39 г. или 68 - 76 мин типа "КБ". Экипаж 190 - 225 человек, 25 офицеров.

1-й дивизион эскадренных миноносцев, состоящий из новых «семерок»:

Водоизмещение стандартное 1885 т, полное 2402 т. Размерения 112.8 х 10.2 х 4.8 м. ГЭУ котлотурбинная, двухвальная, 56500 л.с. Скорость 38.6/19.5 узла. Дальность 2565 миль. Вооружение: 4 х 1 х 130/50 мм в установках Б-13, 2 х 1 х 76/55 мм в установках 34-К, 3 х 1 х 45/46 мм в установках 21-К, 4 х 12.7 мм пулемета ДШК, 2 х 3 х 533 мм торп. аппарата 39-Ю, 6 - 12 торпед 53-38, 2 бомбосбрасывателя, 30 глубинных бомб Б-1 и 24 глубинных бомбы М-1, 2 бомбомета БМБ-1, 2 бомбосбрасывателя, 48 (по другим данным до 56) мин типа КБ или до 80 мин обр. 1908 г. Экипаж 236 - 251 чел.

«Гордый» (Зав. №514. Заложен 25.06.1936 г. (з-д им. Жданова, Ленинград), спущен 10.06.1937 г., вст. в строй 23.12.1938 г. и вошел в состав КБФ).

«Грозящий» (Зав. №513. Заложен 18.06.1936 г. (з-д им. Жданова, Ленинград), спущен 5.01.1937 г., вст. в строй 17.09.1939 г. и вошел в состав КБФ. Во время советско-финляндской войны участвовал в обстреле укреплений на о. Утё 14.12.1939 г.)

«Гневный» (Зав. №501. Заложен 8.12.1935 г. (з-д им. Жданова, Ленинград), спущен 13.07.1936 г., вст. в строй 23.12.1938 г. и вошел в состав КБФ. Участвовал в советско-финляндской войне (обстрел укреплений на о. Утё 14.12.1939 г.)

«Сметливый» (Зав. №294. Заложен 17.09.1936 г. (Балтийский з-д, Ленинград), спущен 16.07.1937 г., вст. в строй 6.11.1938 г. и вошел в состав КБФ).

«Стерегущий» (Зав. №516. Заложен 12.08.1936 г. (з-д им. Жданова, Ленинград), спущен 18.01.1938 г., вст. в строй 30.10.1939 г. и вошел в состав КБФ. Участвовал в советско-финляндской войне.)

3-й дивизион подводных лодок:

В состав дивизиона входят подводная лодка типа К, «Крейсерская», XIV серии [К-3](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-3_(1940)) Водоизмещение 1487/2102 т. Размерения 97.7 х 7.4 х 4.1 м. Дизели 8400 л.с., эл. моторы 2400 л.с. Скорость 21.1/10.3 узла, дальность 14040/176 миль, глубина погружения рабочая 80 м, максимальная 100 м. Вооружение: (6+4) х 533 мм торп. аппаратов, 2 х 100 мм, 2 х 45 мм, 2 х 7.62

И 3 подводных минных заградителя типа Л. Водоизмещение 1025/1321 т. Размерения 78 х 7 х 4 м. Дизели 2200 л.с., эл. моторы 1300 л.с. Скорость 14/8.5 узла, дальность 7400/154 мили, глубина погружения 90 м. Вооружение: 6 х 533 мм торп. аппаратов, 2 кормовые минные трубы (20 мин), 1 х 100 мм. Экипаж 54 человека.

[Л-1 «Ленинец»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-1_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%C2%BB" \o "Л-1 ),[Л-2 «Сталинец»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-2),[Л-3](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-3)  «Фрунзовец».

Для обеспечения перехода берем с собой необходимое количество кораблей, танкеров и транспортов в том числе:

Канонерская лодка «Красное знамя» Водоизмещение 1790 т. Размерения 72.3 х 13 х 3.9 м. 2 ПМ тройного расширения, 2200 л. с. Скорость 14/8 узлов, дальность 1100 миль. Бронирование: борт 76 - 127 мм, палуба 12.7 - 25 мм, рубка 25 мм. Вооружение: 5 х 130 мм, 7 х 45 мм, 50 мин. Экипаж 188 чел.

Плавбаза «Полярная звезда» Водоизмещение 4300 т. Размерения 106.5 х 13.8 х 5.2 м. ГЭУ дизельная, 2 х 625 л.с. (первоначально котломашинная, 6496 л.с.). Скорость 10 узлов (первоначально 17.5 узла). Вооружение: 3 х 76 мм, 3 х 45 мм, 2 х 12.7 мм.

Учебный корабль «Комсомолец» (ранее «Океан») водоизмещение полное 11 897 т, нормальное — 11675 т; длина 149,4 м, ширина 17,4 м, осадка 8,4 м; мощность главных механизмов 11 064 л. с.; скорость хода максимальная 18 уз, экономическая — 11 уз; дальность плавания 7000 миль. Вооружение: 4 75-мм и 2 47-мм орудия, 4 7,62-мм пулемета. Экипаж 180 человек.

Посыльное судно переклассифицируем в канонерскую лодку «Пионер» Водоизмещение 550 т. Размерения 51.2 х 7.3 х 2.9 м. ГЭУ котломашинная двухвальная, 1350 л.с. Скорость 15.3/10 узлов. Дальность 940 миль. Вооружение 2 х 102-мм**,** 1 х 37-мм, 30 мин. Экипаж 52 чел.

учебное судно «Свирь» Полная вместимость 9686 брт (дедвейт 9732 т). Размерения 152,4 х 17,37 х 11,58 м. ГЭУ котлотурбинная двухвальная, 7200 л.с. Скорость 15 узлов и

плавбазу «Смольный» (Бывший грузопассажирский пароход) водоизмещение 5200 т. Размерения 100.6 х 13.8 х 5.2 м. ГЭУ котломашинная 2500 л. с. Скорость 11.2/8 узлов, дальность 3400 миль. Вооружение: 5 х 45-мм, 4 пулемета,

плавбазу «Ленинградсовет» Водоизмещение 1287 т. Размерения 62.3 х 11 х 4.4 м. ПМ, 612 л.с. Скорость 11/9 узлов, дальность 1800 миль. Вооружение: первоначально 4 х 75 мм, 2 х 47 мм, 2 х 37 мм, ТА 381 мм, Экипаж 72 чел.,

учебное судно «Курсант» Водоизмещение 1982 т. Размерения 72.5 х 11 х 3.66 м. ГЭУ котломашинная одновальная, 1200 л.с. Скорость 10.8/8 узлов, дальность 750 миль.

Плавбаза «Яуза» Водоизмещение 450 т. Размерения 50.5 х 8.8/16.7 х 2.0 м. ГЭУ дизельная, 600 л. с. Скорость 8.5/6.5 узла, дальность 2000 миль. Вооружение: 2 х 102 мм, 1 х 76 мм, 2-3 пулемета (первоначально 2 х 76-мм). Экипаж 47 чел.

Посыльное судно "Абрек", Россия. Водоизмещение полное 650 т. Длина максимальная 65,7 м, ширина 7,8 м, осадка 3,2 м. Мощность двухвальной паросиловой установки 4500 л.с., скорость на испытаниях 21,2 узла.Вооружение: два торпедных аппарата 381-мм, две 75-мм и четыре 47-мм пушки,

Плавбазу ЭНГЕЛЬС (с 24.2.1942 г. по 27.2.1943 г. "БРН-3") Водоизмещение 350 т. Размерения 35.3 х 4.3 х 1.8 м. ГЭУ котломашинная, 40 л. с. Скорость 6 узлов.

Плавбазу ЯКОРЬ Водоизмещение 310 т. Размерения 32.0 х 6.0 х 3.5 м. ГЭУ котломашинная, 350 л.с. Скорость 9/7 узлов.

Флот так же возьмет с собой необходимое количество транспортов, танкеров, включая:

Пароход [ОБЬ (до 1934 г. "Wassenaar")](http://www.sovnavy-ww2.ho.ua/transports/ob.htm#ob) Полная вместимость 2198 брт (дедвейт 3240 т). Размерения 81.4 х 12.9 х 5.49 м. ГЭУ котломашинная, 1200 л.с. Скорость 10 узлов.БГМП;

грузовой параход «Эльтон», 1799, брт, Экипаж 32 чел. БГМП;

грузовой теплоход «ВЫБОРГ» 3183 брт (ранее CAIRO-MEMEL) БГМП;