1. **Флот Эстонии**, включающий следующие корабли:

- Подводные лодки «Калев» и «Лембит» водоизмещение 665.5/853.4 т. Размерения 59.5 х 7.2 х 3.5 м. 2 дизеля “Виккерс - Армстронг”, 1200 л.с., 2 электромотора “Метрополитен - Виккерс” , 790 л.с. Скорость 13.7/8.5 узлов, дальность 4000/80 миль, глубина погружения 90 м. Экипаж-32-38 человек. Вооружение: 10 минных камер, 20 мин, 4 х 533 мм торп.аппарата (8 торпед), 1 х 40 мм, 1 х 7.62 мм пулемет.

- Сторожевые

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сторожевые корабли** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сторожевой корабль | «[Laine](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1" \o "Лайне (канонерская лодка) (страница отсутствует))» | | | | водоизмещение 380 т, длина корпуса 39 м, наибольшая ширина - 6 м, скорость хода 12 узлов, 1х 76-мм, 2х пулемета, глубинные бомбы | | | | | | | |  |  | | |
| Сторожевой корабль | «[Pikker](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1" \o "Пиккер (сторожевой корабль) (страница отсутствует))» | | | | водоизмещение 500 тонн. 58 х 7,3 х 2,4 м. 2 дизеля 16 узлов, 2 винта, 2х1-75мм. 1х2-зен.пулемет Льюис. | | | | | | | |  |  | | |
| [**Минные заградители**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| колесный пароход-тральщик тип [«Апостол Пётр»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)) | «Ristna» | водоизмещение стандартное – 500 т., полное – 600 т.; длина – 60 м, ширина – 15,5 м; осадка – 2,2 м; скорость – 13 узл.; энергетические установки – паровая машины и паровой котел; мощность – 728 л.с.; запас топлива – 54 т. угля; дальность плавания – 1 тыс. миль; экипаж – 50 человек. Вооружение: 2х1 – 37-мм орудия; 2х1 – 7,62-мм пулемета; 175 мин. | | | |
| колесный пароход-тральщик тип «Апостол Пётр» | «Suurop» | водоизмещение стандартное – 500 т., полное – 600 т.; длина – 60 м, ширина – 15,5 м; осадка – 2,2 м; скорость – 13 узл.; энергетические установки – паровая машины и паровой котел; мощность – 728 л.с.; запас топлива – 54 т. угля; дальность плавания – 1 тыс. миль; экипаж – 50 человек. Вооружение: 2х1 – 37-мм орудия; 2х1 – 7,62-мм пулемета; 175 мин. | | | |  |  | | | | |
| [**Малые минные тральщики**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малый минный тральщик | «Keri» | | водоизмещение стандартное – 34 т., полное – 50 т.; длина – 21 м, ширина – 5 м; осадка – 1,2 м; скорость – 8 узл.; энергетические установки – дизельный двигатель; мощность – 260 л.с.; запас топлива – 1,2 т соляра; экипаж – 8 человек. Вооружение: 1х1 – 37-мм; 45 мин. | | | | | | | |  | | | |  |
| Малый минный тральщик | «Tral» | | водоизмещение стандартное – 34 т., полное – 50 т.; длина – 21 м, ширина – 5 м; осадка – 1,2 м; скорость – 8 узл.; энергетические установки – дизельный двигатель; мощность – 260 л.с.; запас топлива – 1,2 т соляра; экипаж – 8 человек. Вооружение: 1х1 – 37-мм; 45 мин. | | | | | | | |  | | | |  |
| Малый минный тральщик | «Vaindlo» | | Водоизмещение 46 т . Размерения 18.6 х 5.1 х 1.2 м. ГЭУ дизельная, 60 л.с. Скорость 7.5 узла. экипаж – 8 человек. Вооружение: 1х1 – 37-мм; 45 мин. | | | | | | | |  | | | |  |
| [**Миноносцы**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [миноносец типа A II](https://en.wikipedia.org/wiki/A_class_torpedo_boat) (англ.)[русск.](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%90&action=edit&redlink=1) | «[Sulev](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)&action=edit&redlink=1" \o "Аметист (миноносец) (страница отсутствует))» | | | Водоизмещение 250 т. Размерения 52 х 5.3 х 2.9 м. ГЭУ котлотурбинная, 3500 л.с. Скорость 25/20 узлов, дальность 666 миль. Вооружение: 3 х 45 мм. | | | |  |  |

1. **Флот Латвии**, включающий следующие корабли:

- Подводные лодки «Ронис» и «Спидола», водоизмещение 390/514 т. Размерения 55 х 4.5 х 3 м. Дизели 1300 л.с., электромоторы 700 л.с. Скорость 14/9.2 узла. Вооружение: (4 + 2) х 457 мм торп. аппарата, 1×76,5 мм «Шкода». Экипаж 28-32 чел.

-Тральщик «Virsaitis» типа «Minensuchboot 1916» бывший германский тральщик "М-68". Заложен в 1917 г., спущен 25.07.1917 г., вст. в строй 6.10.1917 г. 29.10.1917 г. подорвался на мине, в 1918 г. поднят и отбуксирован в Ригу на ремонт. С января 1919 г. "Саркана Латвия", с июля 1919 г. по 17.10.1940 г. "Вирсайтис". Водоизмещение 586 т. Размерения 60 х 7.5 х 2.4 м. ПМ 1850 л.с. Скорость 16/14 узлов, дальность 2000 миль. Экипаж 66 человек. Вооружение: 2 чешские [83.5 мм](https://en.wikipedia.org/wiki/8.35_cm_PL_kanon_vz._22), 2 57 мм, 4 пулемета. 40 [мин](https://wiki2.org/Ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)  Тралы: 1 МТШ, 1 МЗТ.

- Тральщики «Viesturs» и «Imanta» типа «Виестурс» водоизмещение стандартное 265 т, полное 310 т. Размерения 48.8 х 6.4 х 1.8 м. ПМ 750 л. с. Скорость 14 узлов. Вооружение: 1 х 76.2 мм, 1 х 45 мм, 1 х 20 мм, 3 х 12.7 мм пулемета, до 30 мин, тралы: 2 Шульца, 2 змейковых.

- Ледокольный буксир «Varonis»

|  |
| --- |
|  |

1. **Флот Литвы**, включает:

Тральщик «Президент Сметона» (Prezidentas Smetona) типа «Minensuchboot 1916» Водоизмещение 600 т. Размерения 62 х 7 х 2.8 м. ПМ 900 л.с. Скорость 16/14 узлов, Вооружение 2 × 4,1 дюйма (100 мм)пушки, 26 мин. Бывший германский тральщик "М-59". Заложен в 1917 г., спущен 30.10.1917 г., вст. в строй 30.11.1917 г. 2.08.1922 г. куплен Литвой у Латвии и получил название "Президентас Сметона". Использовался в качестве сторожевого корабля и президентской яхты. С 15.06.1940 г. (по другим данным 22.06.1940 г.) "Пирмунас".