**U 26**(капитан 3 ранга Фишер)тип I

водоизмещение надводное полное – 862 т, подводное – 983 т.; длина – 72,4 м, ширина – 6,2 м; высота – 9,2 м; осадка – 4,3 м; глубина погружения – 100 м; энергетические установки – 2 дизельных двигателя и 2 электродвигателя; мощность – 3,1/1 тыс. л.с.; скорость – 18,6 узл.; запас топлива – 96 т. соляра; дальность плавания – 7,9 тыс. миль; экипаж – 43 человека. Вооружение: 1х1 — 105-мм орудие; 1х1 – 20-мм зенитный автомат; 4-6– 533-мм торпедных аппарата; 14 торпед или 42 мины.

**U 29**(капитан-лейтенант Шухарт) **U 32** (обер-лейтенант Йениш) тип VII-A.Длина (м) — 64,51 (общая), 45,50 (прочный корпус), Ширина (м) — 5,85 (общая), 4,70 (прочный корпус),Высота (м) — 9,50

Мощность (л/с) — 2310 (на поверхности), 750 (погружённое)

Скорость ([узел](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29)) — 17 (на поверхности), 8,0 (погружённое)

Дальность (миль/узел) — 6200/10 (на поверхности), 94/4 (погружённое)

Торпеды — 11 штук

Торпедные аппараты — 4 носовых, 1 кормовой,

Мины — 22 штуки

Палубное орудие — 88/45 мм, 160 снарядов

Экипаж — 42-46 человек

Максимальная глубина погружения (м) — 220

**U 43** (капитан-лейтенант Амброзиус) тип **IX-A**

Экипаж насчитывал 48 человек.

Габариты лодки (длина/наибольшая ширина /осадка): 76,6 х 6,51 х 4,7 м.

Водоизмещение (в надводном/подводном положении): 1032/1152 т.

Максимальная скорость в надводном положении — 18,2 узла, в подводном — 7,7 узла.

Надводный радиус действия — 10 500 миль.

На вооружении находились 22 торпеды или 66 мин, палубное 105-мм орудие, одно зенитное 37-мм орудие, одно зенитное 20-мм орудие.

Глубина погружения (максимальная рабочая/предельная): 230/295 м.

***U 101*** (капитан-лейтенант Фрауэнхайм) тип VII-B, Водоизмещение надводное (т)- 626, Водоизмещение подводное (т)- 745

Длина (м) — 66,50 (общая), 48,80 (прочный корпус),Ширина (м) — 6,20 (общая), 4,70 (прочный корпус),Высота — 9,50 м.

Мощность (л/с) — 3200 (на поверхности), 750 (погруженное)

Скорость (узел) — 17,9 (на поверхности), 8,0 (погруженное)

Дальность (миль/узел) — 8700/10 (на поверхности), 90/4 (погруженное)

Торпеды — 14 шт.

Торпедные аппараты — 4 носовых, 1 кормовой

Мины — 26 шт.

Палубное орудие — 88/45 мм, 160 снарядов

Экипаж — 44-48 человек

Максимальная глубина погружения — 220 м.

**U-А** (капитан-лейтенант Кохауш)

#### ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
|   |   | 86,7 | 6,8 |
| 2 | Осадка, метров | 4,1 |
| 3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
|   |   | 1128 | 1284 |
| 4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
|   |   | - | - |
| 5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
|   |   | 18,0 | 8,4 |
| 6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
|   |   | 13100 (10) | 75 (4) |
| 7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
|   |   | 2 х 2300 | 2 х 650 |
| 8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
|   |   | 4 | 2 |
| 9 | Вооружение (минное) | количество минных труб |
|   |   | - |
| 10 | Боезапас | торпед | мин |
|   |   | 12 | - |
| 11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
|   |   | 105-мм | 20-мм |
| 12 | Экипаж, человек | 45 |