U 2» (капитан-лейтенант Розенбаум),

«U 3» (капитан-лейтенант Шрайбер),

«U 5» (капитан-лейтенант Леман-Вилленброк),

«U 6» (обер-лейтенант Шнее) тип "IIА":

Водоизмещение, тн (надводное/ подводное): 254/303

Размерение, м (длина/ширина/высота): 40,90/4,08/8,6

Осадка, м: 3,83

Глубина погружения, м: 150

Мощность двигателей, л.с: (дизелей/электромоторов): 2Х350/2Х180

Максимальная скорость, уз (в надводном положении/ в подводном): 13,0/6,9

Дальность плавания:

В надводном положении, миль/уз: 1600/8

В подводном положении, миль/уз: 35/4

Вооружение:

Торпедных аппаратов: 3

Торпед: 5

Мин: до 12 (вместо торпед)

Артиллерия: 1Х20 мм зенитный автомат (получен в ходе модернизации)

Экипаж: 22***–***24 человека