|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   Hе.115А-1 |
| Размах крыла, м |   22.30 |
| Длина, м |   17.30 |
| Высота, м |   6.30 |
| Площадь крыла, м2 |   86.80 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   6440 |
|   нормальная взлетная |   9600 |
| Тип двигателя |   2 ПД BMW-132К |
| Мощность, л.с. |   2 х 960 |
| Максимальная скорость , км/ч |   300 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   285 |
| Практическая дальность, км |   2000 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |   200 |
| Практический потолок, м |   3200 |
| Экипаж, чел |   3 |
| Вооружение: |   один 7.9-мм пулемет MG-15 с 525 патронами в носовой установке,один 7.9мм пулемет МG-15 с 1500 патронами на подвижной установке назад; 1 торпеда LTF-5 или LTF-6b, , 3х250 кг бомбы в отсеке и 2 под крылом |