|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | Hе.115А-1 |
| Размах крыла, м | 22.30 |
| Длина, м | 17.30 |
| Высота, м | 6.30 |
| Площадь крыла, м2 | 86.80 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 6440 |
| нормальная взлетная | 9600 |
| Тип двигателя | 2 ПД BMW-132К |
| Мощность, л.с. | 2 х 960 |
| Максимальная скорость , км/ч | 300 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 285 |
| Практическая дальность, км | 2000 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 200 |
| Практический потолок, м | 3200 |
| Экипаж, чел | 3 |
| Вооружение: | один 7.9-мм пулемет MG-15 с 525 патронами в носовой установке,один 7.9мм пулемет МG-15 с 1500 патронами на подвижной установке назад; 1 торпеда LTF-5 или LTF-6b, , 3х250 кг бомбы в отсеке и 2 под крылом |