бомбардировщик (Не-111)

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   He.111 |
| Размах крыла, м |   22.60 |
| Длина, м |   16.60 |
| Высота, м |   4.00 |
| Площадь крыла, м2 |   87.70 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   8690 |
|   нормальная взлетная |   14000 |
| Тип двигателя |   2 ПД Юнкерс Jumo-211 или [DB 601А-1](https://ru.wikipedia.org/wiki/DB_601) |
| Мощность, л.с. |   2 х 1350 или 2х1100 |
| Максимальная скорость , км/ч |   |
|   у земли |   360 |
|   на высоте |   430 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   |
|   у земли |   310 |
|   на высоте |   370 |
| Боевая дальность, км |   2050 или 1960 |
| Радиус действия, км |  **1025 или 980**  |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |   240 |
| Практический потолок, м |   8500 |
| Экипаж, чел |   5 |
| Вооружение: |  одна 20-мм пушка МGFF с 180 снарядами в носу (иногда еще 7.9-мм пулемет МG-15), один 13-мм пулемет МG-131 в верхней установке (электрифицированной башне на R-1), два 7.9-мм пулемета МG-81 с 1000 патронами в задней части нижней гондолы, один МG-15 или МG-81 с 1000 патронами или спарка МG-81 с 500 патронами на ствол в боковых окнах; 32х50кг, или 8х250кг, или  16х50кг + 1х1000кг бомбы на внешнем держателе, или  1х2000кг + 1х1000кг на внешних держателях |