бомбардировщик (Не-111)

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | He.111 |
| Размах крыла, м | 22.60 |
| Длина, м | 16.60 |
| Высота, м | 4.00 |
| Площадь крыла, м2 | 87.70 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 8690 |
| нормальная взлетная | 14000 |
| Тип двигателя | 2 ПД Юнкерс Jumo-211 или [DB 601А-1](https://ru.wikipedia.org/wiki/DB_601) |
| Мощность, л.с. | 2 х 1350 или 2х1100 |
| Максимальная скорость , км/ч |  |
| у земли | 360 |
| на высоте | 430 |
| Крейсерская скорость , км/ч |  |
| у земли | 310 |
| на высоте | 370 |
| Боевая дальность, км | 2050 или 1960 |
| Радиус действия, км | **1025 или 980** |
| Максимальная скороподъемность, м/мин | 240 |
| Практический потолок, м | 8500 |
| Экипаж, чел | 5 |
| Вооружение: | одна 20-мм пушка МGFF с 180 снарядами в носу (иногда еще 7.9-мм пулемет МG-15), один 13-мм пулемет МG-131 в верхней установке (электрифицированной башне на R-1),  два 7.9-мм пулемета МG-81 с 1000 патронами в задней части нижней гондолы, один МG-15 или МG-81 с 1000 патронами или спарка МG-81 с 500 патронами на ствол в боковых окнах;  32х50кг, или 8х250кг, или  16х50кг + 1х1000кг бомбы на внешнем держателе, или  1х2000кг + 1х1000кг на внешних держателях |