ТТХ Капрони Са-310

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   Ca.310 |
| Размах крыла, м |   16.20 |
| Длина, м |   12.20 |
| Высота, м |   3.52 |
| Площадь крыла, м2 |   38.70 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   3053 |
|   нормальная взлетная |   4205 |
| Тип двигателя |   2 ПД Piaggio P.VII C.16 |
| Мощность, л.с. |   2 х 460 |
| Максимальная скорость , км/ч |   357 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   306 |
| Практическая дальность, км |   1025 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |   |
| Практический потолок, м |   7400 |
| Экипаж, чел |   3 |
| Вооружение: |   три 7.7-мм пулемета  бомбовая нагрузка - 400 кг |