ТТХ Капрони Са-310

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | Ca.310 |
| Размах крыла, м | 16.20 |
| Длина, м | 12.20 |
| Высота, м | 3.52 |
| Площадь крыла, м2 | 38.70 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 3053 |
| нормальная взлетная | 4205 |
| Тип двигателя | 2 ПД Piaggio P.VII C.16 |
| Мощность, л.с. | 2 х 460 |
| Максимальная скорость , км/ч | 357 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 306 |
| Практическая дальность, км | 1025 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |  |
| Практический потолок, м | 7400 |
| Экипаж, чел | 3 |
| Вооружение: | три 7.7-мм пулемета   бомбовая нагрузка - 400 кг |