|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   Hawk 75A-4 |
| Размах крыла, м |   11.39 |
| Длина, м |   8.77 |
| Высота, м |   3.72 |
| Площадь крыла, м2 |   21.92 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   2060 |
|   нормальная взлетная |   2610 |
| Тип двигателя |   1 ПД Wright R-1820-G205A |
| Мощность, л.с. |   1 х 1200 |
| Максимальная скорость , км/ч |   520 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   464 |
| Практическая дальность, км |   1465 |
| Максимальная скороподъемность, м/мин |   |
| Практический потолок, м |   10000 |
| Экипаж |   1 |
| Вооружение: | два установленных в крыльях 7,9- мм пулемета Browning . |