|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | CCC |
| Размах крыла, м | 15.50 |
| Длина, м | 10.56 |
| Высота, м | 3.62 |
| Площадь крыла, м2 | 50.20 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 2042 |
| нормальная взлетная | 3003 |
| максимальная взлетная | 3289 |
| Тип двигателя | 1 ПД М-17Ф |
| Мощность, л.с. | 1 х 715 |
| Максимальная скорость , км/ч |  |
| у земли | 249 |
| на высоте | 235 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 190 |
| Перегоночная дальность, км | 1700 |
| Практическая дальность, км | **1080** |
| Скороподъемность, м/мин | 278 |
| Практический потолок, м | 6540 |
| Экипаж | 2 |
| Вооружение: | два 7.62-мм пулемета ШКАС или один 7.62-мм ПВ-1 и один ШКАС. Под нижним крылом ставилось четыре 7.62-мм ШКАС Бомбовая нагрузка - 328-700 кг |