|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   CCC |
| Размах крыла, м |   15.50 |
| Длина, м |   10.56 |
| Высота, м |   3.62 |
| Площадь крыла, м2 |   50.20 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   2042 |
|   нормальная взлетная |   3003 |
|   максимальная взлетная |   3289 |
| Тип двигателя |   1 ПД М-17Ф |
| Мощность, л.с. |   1 х 715 |
| Максимальная скорость , км/ч |   |
|   у земли |   249 |
|   на высоте |   235 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   190 |
| Перегоночная дальность, км |   1700 |
| Практическая дальность, км |   **1080** |
| Скороподъемность, м/мин |   278 |
| Практический потолок, м |   6540 |
| Экипаж |   2 |
| Вооружение: |   два 7.62-мм пулемета ШКАС или один 7.62-мм ПВ-1 и один ШКАС. Под нижним крылом ставилось четыре 7.62-мм ШКАСБомбовая нагрузка - 328-700 кг |