|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | Ju-87r-2 |
| Размах крыла, м | 13.60 |
| Длина, м | 11.10 |
| Высота, м | 4.01 |
| Площадь крыла, м2 | 31.90 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 2750 |
| нормальная взлетная | 4350 |
| Тип двигателя | 1 ПД Junkers Jumo-211Da |
| Мощность, л.с. | 1 х 1200 |
| Максимальная скорость , км/ч |  |
| у земли | 340 |
| на высоте | 378 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 280 |
| Макс. скорость пикирования , км/ч | 650 |
| Практическая дальность, км | 1450 |
| Радиус действия,км | **725** |
| Практический потолок, м | 7000 |
| Экипаж | 2 |
| Вооружение: | два крыльевых 7.9-мм пулемета МG-17 и два 7.9-мм пулемета МG-15  1х500кг или 1х250кг + 4х50кг бомб |