|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   Ju-87r-2 |
| Размах крыла, м |   13.60 |
| Длина, м |   11.10 |
| Высота, м |   4.01 |
| Площадь крыла, м2 |   31.90 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   2750 |
|   нормальная взлетная |   4350 |
| Тип двигателя |   1 ПД Junkers Jumo-211Da |
| Мощность, л.с. |   1 х 1200 |
| Максимальная скорость , км/ч |   |
|   у земли |   340 |
|   на высоте |   378 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   280 |
| Макс. скорость пикирования , км/ч |   650 |
| Практическая дальность, км |   1450 |
| Радиус действия,км |  **725** |
| Практический потолок, м |   7000 |
| Экипаж |   2 |
| Вооружение: |  два крыльевых 7.9-мм пулемета МG-17 и два 7.9-мм пулемета МG-15 1х500кг или 1х250кг + 4х50кг бомб |