|  |  |
| --- | --- |
| Модификация |   Fokker C.V-D |
| Размах крыла, м |   12.50 |
| Длина, м |   9.53 |
| Высота, м |   3.30 |
| Площадь крыла, м2 |   28.80 |
| Масса, кг |   |
|   пустого самолета |   1315 |
|   нормальная взлетная |   1915 |
| Тип двигателя |   1 ПД Hispano-Suiza |
| Мощность, л.с. |   1 х 520 |
| Максимальная скорость , км/ч |   225 |
| Крейсерская скорость , км/ч |   185 |
| Практическая дальность, км |   770 |
| Скороподъемность, м/мин |   500 |
| Практический потолок, м |   7000 |
| Экипаж |   2 |
| Вооружение: |   один-два направленных вперед 7.9-мм пулемета, один-два таких же пулемета в задней кабине и (иногда) один такой же пулемет под фюзеляжем; боевая нагрузка – до 200 кг бомб или мин. |