|  |  |
| --- | --- |
| Модификация | Fokker C.V-D |
| Размах крыла, м | 12.50 |
| Длина, м | 9.53 |
| Высота, м | 3.30 |
| Площадь крыла, м2 | 28.80 |
| Масса, кг |  |
| пустого самолета | 1315 |
| нормальная взлетная | 1915 |
| Тип двигателя | 1 ПД Hispano-Suiza |
| Мощность, л.с. | 1 х 520 |
| Максимальная скорость , км/ч | 225 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 185 |
| Практическая дальность, км | 770 |
| Скороподъемность, м/мин | 500 |
| Практический потолок, м | 7000 |
| Экипаж | 2 |
| Вооружение: | один-два направленных вперед 7.9-мм пулемета, один-два таких же пулемета в задней кабине и (иногда) один такой же пулемет под фюзеляжем; боевая нагрузка – до 200 кг бомб или мин. |